
config interface 'loopback'
	option ifname 'lo'
	option proto 'static'
	option ipaddr '127.0.0.1'
	option netmask '255.0.0.0'

config globals 'globals'
	option ula_prefix 'fdb1:00b1:0ffb::/48'

config interface 'lan'
        option type 'bridge'
        option ifname 'eth0.1'
        option proto 'static'
        option ipaddr '192.168.1.1'
        option netmask '255.255.255.0'
        option ip6assign '60'

config device 'lan_dev'
        option name 'eth0.1'
        option macaddr '80:2a:a8:de:20:8a'

config interface 'wan'
        option ifname 'eth0.2'
        option proto 'dhcp'

config interface 'eth0_1'
        option proto 'static'
        option ifname 'eth0.101'
        option ipaddr '10.6.19.1'
        option netmask '255.255.255.0'

config interface 'eth0_2'
        option proto 'static'
        option ifname 'eth0.102'
        option ipaddr '10.6.20.1'
        option netmask '255.255.255.0'

config interface 'eth0_3'
        option proto 'static'
        option ifname 'eth0.103'
        option ipaddr '10.6.21.1'
        option netmask '255.255.255.0'

config interface 'eth0_4'
        option proto 'static'
        option ifname 'eth0.104'
        option ipaddr '10.6.22.1'
        option netmask '255.255.255.0'

config device 'wan_dev'
        option name 'eth0.2'
        option macaddr '80:2a:a8:de:20:8b'

config interface 'wan6'
        option ifname 'eth0.2'
        option proto 'dhcpv6'

config switch
        option name 'switch0'
        option reset '1'
        option enable_vlan '1'

config switch_vlan
        option device 'switch0'
        option vlan '2'
        option ports '0 6t'

config switch_vlan
        option device 'switch0'
        option vlan '101'
        option ports '1 6t'

config switch_vlan
        option device 'switch0'
        option vlan '102'
        option ports '2 6t'

config switch_vlan
        option device 'switch0'
        option vlan '103'
        option ports '3 6t'

config switch_vlan
        option device 'switch0'
        option vlan '104'
        option ports '4 6t'

