# Wie führe ich einen Reset an Gerät XY durch?
Je nach Gerät und Firmware sind unterschiedliche Dinge zu tun. Generell ist der Resetbutton für eine bestimmte Zeit oder zu einem bestimmten Zeitpunkt zu drücken. Wenn noch Zugang zum Gerät besteht kann das natürlich auch aus der Weboberfläche oder der Konsole geschehen. Es folgen konkrete Anleitungen.

## Ubiquitis AirOS
### Nanobeam
Es gibt einen Resetbutton am Netzteil und einen an der Antenne. Manchmal funktioniert einer nicht.
* Wahrend dem Betrieb: 10s Knopf drücken
* Beim Booten: Strom aus. Knopf drücken. Strom an. 8s warten.
Der Reset wird durch aufleuchten aller vier LED signalisiert.

## OpenWRT
### Failsafemode
Der Failsafe-Mode ist kein Reset, ermöglich aber im Zweifelsfall zugang zur Antenne um dann Fehler zu beheben.
