# Störung am 3.7.2017

## Meldung
Anruf b1: Wlan am Router geht, Internetverbindung nicht.
Verschiedne Geräte wurden neugestartet: Home-Router, Antenne, Switch

## Letzte Maßnahmen am Netz
Weiteren Routingserver in Betrieb genommen. Dort dynamische Adressvergabe deaktiviert. 

## Untersuchung
### Remote :
Login aus dem Servicenetz auf die Antenne funktioniert, Antenne hat Verbindung zum Internet. Keine Leases auf der Antenne.
### Vor Ort: 
Hinter dem Switch funktioniert dhcp nicht, aber Netzwerkverbindung mit statischer Adresse des Servicenetzes. Servicetraffik leakt am Switch.

## Lösung
Anscheinend hat der Switch seine Konfiguration vergessen und Switcht nur noch und Vergibt keine VLANs
Kurzfristig funktioniert die Internetverbindung wieder, nachdem dynamische Adressvergabe wieder aktiviert wurde. 
Langfristig müssen wir verhinder, das das Servicenetz am Switch zu erreichen ist und die VLAN wieder einrichten. Das Firewallkonzept müssen wir überdenken. 
	Entwerder können wir den Switch so konfigurieren, das er unser Servicenetz gar nicht erreicht und nur die VLANs auf die Ports übersetzt oder 
	Wir richten ihn so ein das er auch im Servicenetz hängt, müssen ihn dann aber gut absichern.


## Anmerkungen
Während des Besuches habe ich einen Router gefunden, der mit den Logincredentials des Wurze-Netzes beschriftet ist. Gehts noch?
